Начало формыКонец формы

**Инструкция по технике безопасности и охране труда**

**при проведении демонстрационного экзамена**

**По компетенции « Малярные и декоративные работы»**

1.Общие сведения

1.1. Настоящая инструкция определяет требования охраны труда

участников демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) и экспертов;

1.2. К работе в качестве участников допускаются лица, не имеющие

медицинских противопоказаний;

1.3. Участники допускаются к самостоятельной работе только после

прохождения вводного инструктажа по охране труда;

1.4.Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график проведения демонстрационного экзамена, установленные режимы труда и отдыха;

1.5.В процессе работы участники должны соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать рабочее место в чистоте, регулярно удалять отходы материала, мусор в мусорное ведро.

1.6.В помещении для выполнения малярных работ должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств;

1.7.Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения конкурсных заданий снабжается порошковыми или углекислотными огнетушителями;

1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда получают штрафные баллы.

2.Требования безопасности перед началом работ

2.1. Перед началом работы необходимо подготовить рабочую зону

безопасной работы:

-внимательно изучить содержание и порядок выполнения задания, а также безопасные приемы его выполнения;

- проверить оснащенность рабочего места, убрать лишние предметы;

- проверить, путем внешнего осмотра, достаточность освещенности;

2.2.При обнаружении каких-либо недостатков и неисправностей сообщить

 эксперту и не приступать к работе до их устранения;

2.3.Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее, не допускать нарушений правил складирования материала, поддерживать эргономику рабочего места;

2.4. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности;

2.5.Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.

3.Требования безопасности во время работы

3.1.Приготовить составы с учетом инструкций или технических условий на компоненты;

3.2.Запрещается применять краски, растворители, разбавители или клеи неизвестного состава;

3.3.При очистке поверхности, сглаживании и шлифовке (с помощью наждачной бумаги), при нанесении шпатлевки следует пользоваться защитными очками и респиратором;

3.4. Периодически очищать рабочее место от отходов материалов (краски, шпатлевки и т.д.);

3.5.Размещать на рабочем месте материалы, инструмент следует так, чтобы не затруднять проходы и не стеснять рабочее движение в процессе выполнения работы;

3.6.Использовать, чистить, поддерживать в рабочем порядке все инструменты и оборудование.

3.7.Для защиты рук при работе с водными составами применять резиновые перчатки.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

 4.1.При возникновениях неполадок в работе механизированного инструмента работу следует приостановить, отключить инструмент от сети и доложить эксперту;

4.2.При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании работы

После окончания работ каждый Участник обязан:

5.1. Отключить электрический прибор от источника питания;

5.2. Привести в порядок рабочее место, очистить инструмент, сдать Экспертам оборудование, материалы и инструмент;

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.